**Udbudsbeskrivelse FJORDPARK BÆNK, PLINT OG BORD**

**Indhold**

[FJORDPARK Plint PL 2](#_Toc65653779)

[FJORDPARK Bænk BN 2](#_Toc65653780)

[FJORDPARK Bænk BN A - Armlæn 3](#_Toc65653781)

[FJORDPARK Bord BO 3](#_Toc65653782)

## FJORDPARK Plint PL

Plint med stel i stål og monteret med sædelister i maghoni. Understel er udført som en søjle-bjælke konstruktion i 60x120 mm firkantrør. Søjler og bjælke er sammensvejst i 450 vinkel og designet med et rektangulært tværsnit. 4 stk. sædevanger af 40x12 mm valset fladstål og hvælvet overside Ø2680 mm er ligeligt fordelt på understel, med de to yderste sædevanger 110 mm fra ende sædelister. Afstandstykker er påsvejst sædevanger og hæver sædet fra bjælken. Sæde består af 8 stk. 23x38/45 mm midterlister og 2 stk. 36x38/47 mm kantlister i mahogni, der udkrager understel 50 mm. Midterlister er trapezformet, afrundet i kanterne og fastmonteret med synlige skruer til sædevanger. Kantlister er afrundet i kanterne, udskåret på undersiden for indpasning og skjul af sædevanger, og fastmonteret ved front sæde og top ryglæn.

**Mål**: Totalbredde 1900 mm. Dybde 490 mm. Anbefalet sædehøjde: 450 mm. Anbefalet søjle-bjælkehøjde: 400 mm. Midterlister: 23x38/45 mm. Kantlister: 36x38/47 mm.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål **eller** varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 2. Grundolieret maghoni (FSC®-certificeret) **eller** ubehandlet mahogni (FSC®-certificeret).

**Monteres**: Ved nedstøbning **eller** påboltning.

## FJORDPARK Bænk BN

Bænk med ryglæn, stel i stål og monteret med sædelister i maghoni. Understel er udført som en søjle-bjælke konstruktion i 60x120 mm firkantrør. Søjler og bjælke er sammensvejst i 450 vinkel og designet med et rektangulært tværsnit. 4 stk. sædevanger i 40x12 mm valset fladstål, tilbagelænet og L-formet med hvælvet sæde og ryg i Ø3060 mm, er ligeligt fordelt med de to yderste sædevanger 110 mm fra ende sædelister. Kileformede afstandstykker er påsvejst sædevanger og hæver sædet fra bjælken. Sæde og ryg består hver af 7 stk. 23x38/45 mm midterlister og 1 stk. 36x38/47 mm kantlister i mahogni, der udkrager understel 50 mm. Midterlister er trapezformet, afrundet i kanterne og fastmonteret med synlige skruer til sædevanger. Kantlister er afrundet, udskåret på undersiden for indpasning og skjul af sædevanger og fastmonteret ved front sæde og top ryglæn.

**Mål**: Totalbredde 1900 mm. Totalhøjde: 800 mm. Dybde 570 mm. Sædedybde: 420 mm. Anbefalet sædehøjde: 450 mm. Anbefalet søjle-bjælkehøjde: 400 mm. Midterlister: 23x38/45 mm. Kantlister: 36x38/47 mm.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål **eller** varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 2. Grundolieret maghoni (FSC®-certificeret) **eller** ubehandlet mahogni (FSC®-certificeret).

**Monteres**: Ved nedstøbning **eller** påboltning.

## FJORDPARK Bænk BN A - Armlæn

Bænk med ryg- og armlæn, stel i stål og monteret med sædelister i maghoni. Understel er udført som en søjle-bjælke konstruktion i 60x120 mm firkantrør. Søjler og bjælke er sammensvejst i 450 vinkel og designet med et rektangulært tværsnit. 4 stk. sædevanger i 40x12 mm valset fladstål, tilbagelænet og L-formet med hvælvet sæde og ryg i Ø3060 mm, er ligeligt fordelt med de to yderste sædevanger 110 mm fra ende sædelister. Kileformede afstandstykker er påsvejst sædevanger og hæver sædet fra bjælken. Sæde og ryg består hver af 7 stk. 23x38/45 mm midterlister og 1 stk. 36x38/47 mm kantlister i mahogni. Midterlister er trapezformet, afrundet i kanterne og fastmonteret med synlige skruer til sædevanger. Kantlister er afrundet, udskåret på undersiden for indpasning og skjul af sædevanger og fastmonteret ved front sæde og top ryglæn. Armlæn i 40x12 mm fladstål er udformet i liggende U-form, med et kort ben påboltet overside af understel i hver side af bænk og et længere og let foroverbøjet ben, der fungerer som armstøtte. Side armlæn flugter med gavl understel hævet 5 mm på afstandsstykke med reces.

**Mål**: Totalbredde 2000 mm. Totalhøjde: 800 mm. Dybde 570 mm. Sædedybde: 420 mm. Anbefalet sædehøjde: 450mm. Anbefalet søjle-bjælkehøjde: 400 mm. Midterlister: 23x38/45 mm. Kantlister: 36x38/47 mm. Armlæn højde over sæde: 170 mm.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål **eller** varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 2. Grundolieret maghoni (FSC®-certificeret) **eller** ubehandlet mahogni (FSC®-certificeret).

**Monteres**: Ved nedstøbning **eller** påboltning.

## FJORDPARK Bord BO

Rektangulært bord med stel i stål og bordlister i maghoni. Understel er udført som en søjle-bjælke konstruktion i 60x120 mm firkantrør. Søjler og bjælke er sammensvejst i 450 vinkel og designet med et rektangulært tværsnit. 4 stk. vandrette vanger af 40x12 mm fladstål er ligeligt fordelt ovenpå understel, med de to yderste vanger 50 mm fra ende understel. Bordlister består af 10 stk. 23x36 mm midterlister og 2 stk. 40x44 mm kantlister i formpresset mahogni, der udkrager understel 110 mm. Afstandstykker er påsvejst bordvanger og hæver bordplade fra bjælken. Midterlister er trapezformet, afrundet i kanterne og fastmonteret med synlige skruer til understel. Kantlister er afrundet i kanterne, udskåret på undersiden for indpasning af vanger og fastmonteret ved langside af bordet.

**Mål**: Totallængde 1900 mm. Totalhøjde: 700 mm. Dybde 600 mm. Understel højde: 650 mm. Midterlister: 44x33 mm. Kantlister: 44x65 mm.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål **eller** varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 2. Grundolieret maghoni (FSC®-certificeret) **eller** ubehandlet mahogni (FSC®-certificeret).

**Monteres**: Ved nedstøbning **eller** påboltning.