**Udbudsbeskrivelse TYPE A Spærrebom**

## TYPE A2 Spærrebom

Fast stationær spærrebom med enkelt vange i Ø60 mm stålrør til afgrænsning, spærring, opdeling med mere ved veje og stier. Profilrør stiger op af jorden og danner et symmetrisk stel i omvendt U-form i rundt profilrør med vandret top. Længde på spærrebom kan tilpasses efter kundens ønsker. Maximal længde 2500 mm.

**Mål**: Max. længde: 2500 mm. Anbefalet bomhøjde: 1000 mm over terræn. Rør: Ø60 mm.

**Materiale:** Varmgalvaniseret stål **eller** varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL).

**Tilkøb:** Refleksbånd i farver hvid, rød eller gul.

**Monteres**: Ved nedstøbning.

## TYPE A3 Spærrebom

Fast stationær spærrebom i Ø60 mm stålrør med tværgående vange til afgrænsning, spærring, opdeling med mere ved veje og stier. Profilrør stiger op af jorden og danner et symmetrisk stel i omvendt U-form i rundt profilrør med vandret top. Tværgående vange i Ø60 mm rør er svejst på inderside af bom med overkanthøjde 460 mm fra top. Længde på spærrebom kan tilpasses efter kundens ønsker. Maximal længde 3500 mm.

**Mål**: Max. længde: 2500 mm. Anbefalet bomhøjde: 1000 mm over terræn. Rør: Ø60 mm. Tværgående vange Ø60 mm.

**Materiale:** Varmgalvaniseret stål **eller** varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL).

**Tilkøb:** Refleksbånd i farver hvid, rød eller gul.

**Tilkøb:** Refleksplade.

**Monteres**: Ved nedstøbning.