**Udbudsbeskrivelse WOOD Pullert**

**WOOD Pullert**

Rektangulær pullert udført i massivt 900x120x120 mm azobétræ. Udskåret i sider og top og beklædt med nedfældet T60x30-stålprofil.

**Mål**: Pullerthøjde 900 mm over terræn. Dybde 120 mm. Bredde: 120 mm.

**Materiale:** 1. Azobétræ og varmgalvaniseret stål eller 2. Azobétræ og varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL).

**Monteres**: Monteres med tilhørende fundament til nedgravning/nedstøbning.