**Udbudsbeskrivelse FJORDPARK MILJØ Kildesortering**

**Indhold**

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L UA - Perforeret – (uden askebæger) 2](#_Toc58517465)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L MA - Perforeret - (med askebæger) 3](#_Toc58517466)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L P - Perforeret – Med Pantholder 4](#_Toc58517467)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L MAP - Perforeret – Med Pantholder - (med askebæger) 5](#_Toc58517468)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L UA - Perforeret - (uden askebæger) 6](#_Toc58517469)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L MA - Perforeret - (med askebæger) 7](#_Toc58517470)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L P - Perforeret – Med Pantholder 8](#_Toc58517471)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L MAP - Perforeret - Med Pantholder - (med askebæger) 9](#_Toc58517472)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L UA - Glat - (uden askebæger) 10](#_Toc58517473)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L MA - Glat - (med askebæger) 11](#_Toc58517474)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L P - Glat – Med Pantholder 12](#_Toc58517475)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L MAP - Glat – Med Pantholder - (med askebæger) 13](#_Toc58517476)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L UA - Glat - (uden askebæger) 14](#_Toc58517477)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L MA - Glat – (med askebæger) 15](#_Toc58517478)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L P - Glat – Med Pantholder 16](#_Toc58517479)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L MAP - Glat - Med Pantholder - (med askebæger) 17](#_Toc58517480)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L UA - Specialdesignet - (uden askebæger) 18](#_Toc58517481)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L MA - Specialdesignet - (med askebæger) 19](#_Toc58517482)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L P - Specialdesignet – Med Pantholder 20](#_Toc58517483)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L MAP - Specialdesignet – Med Pantholder - (med askebæger) 21](#_Toc58517484)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L UA - Specialdesignet - (uden askebæger) 22](#_Toc58517485)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L MA - Specialdesignet - (med askebæger) 23](#_Toc58517486)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L P - Specialdesignet – Med Pantholder 24](#_Toc58517487)

[FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L MAP - Specialdesignet - Med Pantholder - (med askebæger) 25](#_Toc58517488)

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L UA - Perforeret – (uden askebæger)

Oval skraldespand til kildesortering med tre sideindkast, tre poseholdere, og volumen på 3x105 L. Perforeret svøb i 3 mm valset plade med rektangulære tætsiddende huller. Top i 3 mm plade. Kroppen består af en rektangulær midterdel med én fastmonteret, sidehængslet frontlåge, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Kvadratisk pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en kvadratisk bund, fastmonteret på låge. De tre låger låses op med tre- eller firkantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L MA - Perforeret - (med askebæger)

Oval skraldespand til kildesortering med to askebæger, tre sideindkast, tre poseholdere, og volumen på 3x105 L. Perforeret svøb i 3 mm valset plade med rektangulære tætsiddende huller. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med én fastmonteret, sidehængslet frontlåge, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Skodplade på top indbygget med hul til cigaret over indkast ved de halvcylindriske låger. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Kvadratisk pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en kvadratisk bund, fastmonteret på låge. De tre låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL)

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L P - Perforeret – Med Pantholder

Oval skraldespand til kildesortering med pantholder, tre sideindkast, tre poseholdere, og volumen på 3x105 L. Perforeret svøb i 3 mm valset plade med rektangulære tætsiddende huller. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med én fastmonteret, sidehængslet frontlåge, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Pantholder integreret under indkast i midterlåge. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Kvadratisk pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en kvadratisk bund, fastmonteret på låge. De tre låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L MAP - Perforeret – Med Pantholder - (med askebæger)

Oval skraldespand til kildesortering med to askebæger, pantholder, tre sideindkast, tre poseholdere, og volumen på 3x105 L. Perforeret svøb i 3 mm valset plade med rektangulære tætsiddende huller. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med én fastmonteret, sidehængslet frontlåge, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Skodplade på top indbygget med hul til cigaret over indkast ved de halvcylindriske låger. Pantholder integreret under indkast i midterlåge. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Kvadratisk pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en kvadratisk bund, fastmonteret på låge. De tre låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L UA - Perforeret - (uden askebæger)

Oval skraldespand til kildesortering med fire sideindkast, fire poseholdere, og volumen på 2x105 L og 2x50 L. Perforeret svøb i 3 mm valset plade med rektangulære tætsiddende huller. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med fastmonteret, sidehængslet midterlåge på begge sider, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Rektangulær pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en rektangulær bund, fastmonteret på låge. De fire låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L MA - Perforeret - (med askebæger)

Oval skraldespand til kildesortering med to askebæger, fire sideindkast, fire poseholdere, og volumen på 2x105 L og 2x50 L. Perforeret svøb i 3 mm valset plade med rektangulære tætsiddende huller. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med fastmonteret, sidehængslet midterlåge på begge sider, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Skodplade på top indbygget med hul til cigaret over indkast ved de halvcylindriske låger. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Rektangulær pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en rektangulær bund, fastmonteret på låge. De fire låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L P - Perforeret – Med Pantholder

Oval skraldespand til kildesortering med pantholder, fire sideindkast, fire poseholdere, og volumen på 2x105 L og 2x50 L. Perforeret svøb i 3 mm valset plade med rektangulære tætsiddende huller. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med fastmonteret, sidehængslet midterlåge på begge sider, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Pantholder integreret under indkast i den ene midterlåge. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Rektangulær pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en rektangulær bund, fastmonteret på låge. De fire låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L MAP - Perforeret - Med Pantholder - (med askebæger)

Oval skraldespand til kildesortering med to askebæger, pantholder, fire sideindkast, fire poseholdere, og volumen på 2x105 L og 2x50 L. Perforeret svøb i 3 mm valset plade med rektangulære tætsiddende huller. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med fastmonteret, sidehængslet midterlåge på begge sider, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Skodplade på top indbygget med hul til cigaret over indkast ved de halvcylindriske låger. Pantholder integreret under indkast i den ene midterlåge. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Rektangulær pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en rektangulær bund, fastmonteret på låge. De fire låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L UA - Glat - (uden askebæger)

Oval skraldespand til kildesortering med tre sideindkast, tre poseholdere, og volumen på 3x105 L. Glat svøb i 3 mm stålplade. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med én fastmonteret, sidehængslet frontlåge, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Kvadratisk pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en kvadratisk bund, fastmonteret på låge. De tre låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L MA - Glat - (med askebæger)

Oval skraldespand til kildesortering med to askebæger, tre sideindkast, tre poseholdere, og volumen på 3x105 L. Glat svøb i 3 mm stålplade. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med én fastmonteret, sidehængslet frontlåge, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Skodplade på top indbygget med hul til cigaret over indkast ved de halvcylindriske låger. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Kvadratisk pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en kvadratisk bund, fastmonteret på låge. De tre låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå **Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L P - Glat – Med Pantholder

Oval skraldespand til kildesortering med pantholder, tre sideindkast, tre poseholdere, og volumen på 3x105 L. Glat svøb i 3 mm stålplade. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med én fastmonteret, sidehængslet frontlåge, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Pantholder integreret under indkast i midterlåge. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Kvadratisk pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en kvadratisk bund, fastmonteret på låge. De tre låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L MAP - Glat – Med Pantholder - (med askebæger)

Oval skraldespand til kildesortering med to askebæger, pantholder, tre sideindkast, tre poseholdere, og volumen på 3x105 L. Galt svøb i 3 mm stålplade. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med én fastmonteret, sidehængslet frontlåge, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Skodplade på top indbygget med hul til cigaret over indkast ved de halvcylindriske låger. Pantholder integreret under indkast i midterlåge. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Kvadratisk pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en kvadratisk bund, fastmonteret på låge. De tre låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L UA - Glat - (uden askebæger)

Oval skraldespand til kildesortering med fire sideindkast, fire poseholdere, og volumen på 2x105 L og 2x50 L. Galt svøb i 3 mm stålplade. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med fastmonteret, sidehængslet midterlåge på begge sider, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Rektangulær pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en rektangulær bund, fastmonteret på låge. De fire låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L MA - Glat – (med askebæger)

Oval skraldespand til kildesortering med to askebæger, fire sideindkast, fire poseholdere, og volumen på 2x105 L og 2x50 L. Galt svøb i 3 mm stålplade. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med fastmonteret, sidehængslet midterlåge på begge sider, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Skodplade på top indbygget med hul til cigaret over indkast ved de halvcylindriske låger. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Rektangulær pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en rektangulær bund, fastmonteret på låge. De fire låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L P - Glat – Med Pantholder

Oval skraldespand til kildesortering med pantholder, fire sideindkast, fire poseholdere, og volumen på 2x105 L og 2x50 L. Galt svøb i 3 mm stålplade. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med fastmonteret, sidehængslet midterlåge på begge sider, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Pantholder integreret under indkast i den ene midterlåge. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Rektangulær pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en rektangulær bund, fastmonteret på låge. De fire låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L MAP - Glat - Med Pantholder - (med askebæger)

Oval skraldespand til kildesortering med to askebæger, pantholder, fire sideindkast, fire poseholdere, og volumen på 2x105 L og 2x50 L. Galt svøb i 3 mm stålplade. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med fastmonteret, sidehængslet midterlåge på begge sider, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Skodplade på top indbygget med hul til cigaret over indkast ved de halvcylindriske låger. Pantholder integreret under indkast i den ene midterlåge. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Rektangulær pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en rektangulær bund, fastmonteret på låge. De fire låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L UA - Specialdesignet - (uden askebæger)

Oval skraldespand til kildesortering med tre sideindkast, tre poseholdere, og volumen på 3x105 L. Specialdesignet svøb i 3 mm stålplade. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med én fastmonteret, sidehængslet frontlåge, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Kvadratisk pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en kvadratisk bund, fastmonteret på låge. De tre låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L MA - Specialdesignet - (med askebæger)

Oval skraldespand til kildesortering med to askebæger, tre sideindkast, tre poseholdere, og volumen på 3x105 L. Specialdesignet svøb i 3 mm stålplade. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med én fastmonteret, sidehængslet frontlåge, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Skodplade på top indbygget med hul til cigaret over indkast ved de halvcylindriske låger. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Kvadratisk pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en kvadratisk bund, fastmonteret på låge. De tre låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L P - Specialdesignet – Med Pantholder

Oval skraldespand til kildesortering med pantholder, tre sideindkast, tre poseholdere, og volumen på 3x105 L. Specialdesignet svøb i 3 mm stålplade. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med én fastmonteret, sidehængslet frontlåge, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Pantholder integreret under indkast i midterlåge. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Kvadratisk pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en kvadratisk bund, fastmonteret på låge. De tre låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 3x105 L MAP - Specialdesignet – Med Pantholder - (med askebæger)

Oval skraldespand til kildesortering med to askebæger, pantholder, tre sideindkast, tre poseholdere, og volumen på 3x105 L. Specialdesignet svøb i 3 mm stålplade. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med én fastmonteret, sidehængslet frontlåge, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Skodplade på top indbygget med hul til cigaret over indkast ved de halvcylindriske låger. Pantholder integreret under indkast i frontlåge. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Kvadratisk pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en kvadratisk bund, fastmonteret på låge. De tre låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L UA - Specialdesignet - (uden askebæger)

Oval skraldespand til kildesortering med fire sideindkast, fire poseholdere, og volumen på 2x105 L og 2x50 L. Specialdesignet svøb i 3 mm stålplade. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med fastmonteret, sidehængslet midterlåge på begge sider, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Rektangulær pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en rektangulær bund, fastmonteret på låge. De fire låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L MA - Specialdesignet - (med askebæger)

Oval skraldespand til kildesortering med to askebæger, fire sideindkast, fire poseholdere, og volumen på 2x105 L og 2x50 L. Specialdesignet svøb i 3 mm stålplade. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med fastmonteret, sidehængslet midterlåge på begge sider, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Skodplade på top indbygget med hul til cigaret over indkast ved de halvcylindriske låger. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Rektangulær pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en rektangulær bund, fastmonteret på låge. De fire låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L P - Specialdesignet – Med Pantholder

Oval skraldespand til kildesortering med pantholder, fire sideindkast, fire poseholdere, og volumen på 2x105 L og 2x50 L. Specialdesignet svøb i 3 mm stålplade. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med fastmonteret, sidehængslet midterlåge på begge sider, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Pantholder integreret under indkast i den ene midterlåge. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Rektangulær pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en rektangulær bund, fastmonteret på låge. De fire låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.

## FJORDPARK MILJØ Kildesortering 2x105 + 2x50L MAP - Specialdesignet - Med Pantholder - (med askebæger)

Oval skraldespand til kildesortering med to askebæger, pantholder, fire sideindkast, fire poseholdere, og volumen på 2x105 L og 2x50 L. Specialdesignet svøb i 3 mm stålplade. Top i 3 mm aluminium. Kroppen består af en rektangulær midterdel med fastmonteret, sidehængslet midterlåge på begge sider, indbygget halvcylindrisk fast parti i hver ende, med fastmonteret, sidehængslet og halvcylindrisk låge. Skodplade på top indbygget med hul til cigaret over indkast ved de halvcylindriske låger. Pantholder integreret under indkast i den ene midterlåge. Indvendig pose-ring af varmgalvaniseret stål er hængslet på halvcylindrisk låges inderside. Låge svinges ud, og ring til pose svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en cirkulær bund, fastmonteret på låge. Rektangulær pose-holder af varmgalvaniseret stål er hængslet på inderside af midterlåge. Låge svinges ud, og pose-holder svinges videre ud for placering af pose, der sættes i, svinges tilbage og støttes på en rektangulær bund, fastmonteret på låge. De fire låger låses op med trekantnøgle og låses med smæklås. Miljøskraldespanden afsluttes med en oval sokkel, hvorpå skraldespandens faste bund fastmonteres.

**Mål:** Længde: 1,3 m. Bredde: 518. Højde: 981 mm over terræn. Låge: Højde 798 mm. Sokkel: Højde 160 mm, længde: 1053 mm, bredde: 273 mm. Indkasthøjde: 120.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål, eller 2. Varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL). 3. Cortenstål. Top: Aluminium og pulverlakeret (RAL).

**Standardudstyr:** Brugervenlige piktogrammer, punktskrift til blinde og taktil front til svagtseende.

**Tilkøb:** Fluorescerende bånd, så skraldespanden kan ses i mørke.

**Monteres:** Ved påboltning, som tilpasses terrænmaterialet, eller ved nedstøbning. Fastmonteringen af oval sokkel på indvendig side, så monteringen ikke er synlig. Derefter monteres kroppen på soklen.